附件三：

模板工程安装允许偏差、实测数据及检查方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 项 目 | 允许偏差（㎜） | 实测数据 | 检查方法 |
| 国家标准 | 创优标准 |
| 1 | 轴线位置 | 柱、墙、梁 | 5 | 3 |  | 尺 量 |
| 2 | 底模上表面标高 | ±5 | ±3 |  | 水准仪或拉线尺量 |
| 3 | 截面模内尺寸 | 基 础 | ±10 | ±5 |  | 尺 量 |
| 柱、墙、梁 | ±4、-5 | ±3 |  |
| 4 | 层高垂制度 | 层高≯5m | 6 | 3 |  | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  >5m | 8 | 5 |  |
| 5 | 相邻两板表面高低差 | 2 | 2 |  | 尺 量 |
| 6 | 表面平整度 | 5 | 2 |  | 靠尺、塞尺 |
| 7 | 阴阳角 | 方 正 | — | 2 |  | 方尺、塞尺 |
| 顺 直 | — | 2 |  |
| 8 | 预埋铁件中心线位移 | 3 | 2 |  | 拉线、尺量 |
| 9 | 预埋管、螺栓 | 中心线位移 | 3 | 2 |  | 拉线、尺量 |
| 螺栓外露长度 | ±10、-0 | +5、-0 |  |
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位移 | +10 | 5 |  | 拉线、尺量 |
| 尺 寸 | +10、0 | +5、-0 |  |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线位移 | — | 3 |  | 拉线、尺量 |
| 宽、高 | — | ±5 |  |
| 对角线 | — | 6 |  |
| 12 | 插 筋 | 中心线位移 | 5 | 5 |  | 尺 量 |
| 外露长度 | +10、0 | +10、0 |  |