附件七：

砌体工程允许偏差、实测数据及检查方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 项 目 | 允许偏差（㎜） | 实测数据 | 检查方法 |
| 国家标准 | 创优标准 |
| 1 | 轴线位移 | 10 | 10 |  | 尺 量 |
| 2 | 标 高 | 基础顶面 | ±15 | ±10 |  | 水准仪或拉线尺量 |
| 楼 面 | ±15 | ±15 |  |
| 3 | 垂制度 | 每 层 | 5 | 5 |  | 经纬仪吊线、尺量 |
| 全高 | ≤10m | 10 | 8 |  |
| >10m | 20 | 15 |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 | 5 | 5 |  | 2m靠尺、塞尺 |
| 混水墙、柱 | 8 | 5 |  |
| 5 | 门窗洞口 | 高、宽度 | ±5 | ±5 |  | 拉线尺量 |
| 上下口偏移 | 20 | 10 |  |
| 6 | 灰 缝 | 清水墙水平缝 | 7 | 5 |  | 拉线尺量 |
| 混水墙水平缝 | 10 | 7 |  |
| 清水墙竖缝 | 20 | 10 |  | 吊线尺量 |